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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 22/16. 

Pitanje: U partiji 13 – Mini centrifuga tražene karakteristike za brzinu su maksimalna 
RCF 15 000g i više i maksimalni RMP do 15000 rpm. Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu sa maksimalnom RCF od 17 008g i maksimalnom brzinom od 13 300 rmp?

Odgovor: Da.
Pitanje:Partija 1- Ledomat: da li je prihvatljiv model sa proizvodnjom 90 kg/24h, rezervama 20 kg, snagom 902W?
Odgovor: Da.
Pitanje:Partija broj 4- magnetna mešalica sa grejanjem Tip1: da li ste mislili pod direct connection for medium temperature probe Pt 1000, dodatak u vidu mešača koji se montira na mešalicu ili da aparat poseduje ugrađen PT 1000 temperaturni senzor( PT 1000.60)?
Odgovor: Da aparat poseduje ugrađen PT 1000 temperaturni senzor.
Pitanje:Partija broj 5- tehnička vaga do 3 kg: da li je prihvatljivo ponuditi kapacitet do 2100g (ukoliko jeste, da li na jednu ili dve decimale) ili kapacitet 4100g sa očitavanjem na jednu decimalu?
Odgovor: Prihvatljivo ponuditi kapacitet do 2100g ( prihvatljivo je očitavanje i na jednu i na dve decimale)
U Beogradu, 08.11.2016. godine

image1.png
YuusBep3uret y beorpaay - Xemujcku ¢akyaret

Crypentcku Tpr 12-16 * I1. hax 51 * 11158 Beorpaz 118 * ITAK: 105305 * Ten/chakc: 011-2184330 * http://helix.chem.bg.ac.rs/





