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Na zahtev(pitanje)potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo tražena pojašnjenja 
( odgovor) u vezi JNMV 1/14,  Laboratorijski nameštaj 


 Pitanje: Za tacku 1: Da li mozete da pojasnite sta su to pravougaone zglobne stopice za nivelaciju ili mogu biti standardne stopice za nivelaciju?
Odgovor:  Pravougaone zglobne stopice mogu da se podese tako da prate nagib poda. Ukoliko je pod zakrivljen pod određenim uglom zglob omogućava stopici pomeranja u skladu sa tim istim uglom, te bismo iz toga razloga želeli stopice kao što smo naveli u tehničkom opisu.
  Pitanje: Za tacke 3 I 5: S obzirom da nije navedeno da na stolu postoje dodatni elementi gde se montiraju ruckice I sta se kantuje ABS-om?
 Odgovor: Kod stavke 3. (Lab.sto. 135x70x90cm) ne postoje ručkice jer tu nije predviđen podstoni elemenat. Kod stavke 5. (Lab.sto 149x80x90cm) ručkice se podstavljaju na podstoni elemenat koji ima jednu fioku i jedna vrata. ABS kant trakom se kantuju radne ploče i sve ivice podstonih elemenata.
 Pitanje: Za tacku 7: Kako ste naveli da je viseci element otvoren, gde se montiraju ruckice?
 Odgovor:Stavka 7. (Viseći elemenat 260x30x60cm) ne sadrži ručkice. Samo zatvoreni elementi imaju ručkice na sebi.

U Beogradu, 07.02.2014.god.
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