{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":10,"rows_kept":105}
[null,"Прилог уз конкурсну документацију"]
[]
["Партија бр.","Назив партије","Опис","Количина","Јединица мере","Напомена","Цена по ј.мере без ПДВ-а","Укупно без ПДВ-а(колона 4 x колона 7)","Укупно са ПДВ-ом (колона 8 x ПДВ)","Произвођач"]
[1,"Adapter za bočice","female Joint: ST/NS 19/22, thread size 13-425",4,"ком.","Aldrich или одговарајуће"]
[2,"Balon, jednogrli, 25 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 14",7,"ком.","стакло европског порекла"]
[3,"Bočice za uzorke","Wheaton sample vials with rubber lined caps,amber glass, volume 4 mL, cap 13-425",1,"пак.","Aldrich или одговарајуће"]
[4,"Levak po Büchner-u","porcelanski, φ 5 cm",3,"ком."]
[5,"Levak po Büchner-u","porcelanski, φ 8 cm",3,"ком."]
[6,"Levak po Hirsch-u","Hirsch funnel, capacity: 20 mL; perforated area diam. 11 mm; plate diam. 16 mm; top O.D. 55 mm",1,"ком.","Aldrich или одговарајуће стакло европског порекла"]
[7,"Levak za odvajanje","100 mL, PTFE stopcock",1,"ком.","Roth или одговарајуће стакло европског порекла"]
[8,"Levak za odvajanje","Separating funnels capacity 25 mL, Joint: ST/NS 14/23, PTFE stopcock",1,"ком.","Aldrich или одговарајуће"]
[9,"Ridged sleeves","14/23",1,"пак.","Roth или одговарајуће"]
[10,"Ridged sleeves","19/26",1,"пак.","Roth или одговарајуће"]
[11,"Silikonska creva","Rotilabo vacuum silicone tubes, 6mm inner, 12 mm outside, 5 m",1,"ком.","Roth или одговарајуће"]
[12,"Silikonska creva","Silicone pupm tubes, 8 mm inner, 11.2 mm outside, 5 m",1,"ком.","Roth или одговарајуће"]
[13,"Šlif, muški, NŠ 14",null,3,"ком.","стакло европског порекла"]
[14,"Šlif, muški, NŠ 19",null,5,"ком.","стакло европског порекла"]
[15,"Šlif, ženski, NŠ 29",null,5,"ком.","стакло европског порекла"]
[16,"Termometri","-100 do +30 oC",2,"ком.","алкохолни, Roth или одговарајуће"]
[17,"Mikrotest ploča","96 bunara,ravno dno, visoki kapacitet vezivanja, polistiren, kompatibilne sa eBioscience Ready-SET-Go!  reagensima sa ELISU",20,"ком.","Nunc 442404 или одговарајуће"]
[18,"Mikrotest ploča,","96 otvora, ravno dno, PS, bez poklopca, pakovanje = 25kom",2,"пак.","Sarstedt или одговарајуће"]
[19,"Epruveta, sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 mL","sterilna, nepirogena, graduisana, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenska, prozirna; φ 17 mm, visina 120 mm; mogućnost centrifugiranja do 15000g; autoklavabilna na 121°C; ",100,"ком.","Sarstedt или одговарајуће"]
[20,"Mikrocentrifuske kivete sa poklopcem, zapremina 1.5 ml","Micro tubes with lid 1.5 ml / RCF max.20000 g (at 20 °C for 20 min), Lid-Ø mm 8.5, thickness lid membrane mm0,3, height mm 40,8;",3000,"ком.","Brand или одговарајуће"]
[21,"Mikrocentrifuške kivete sa poklopcem, zapremina 2 ml","Micro tubes with lid 2 ml, RCF max.20000 g (at 20 °C for 20 min), Lid-Ø mm 10,7, thickness lid membrane mm0,3, height mm 41,15 , Brand ili ekvivalent",1000,"ком.","доставити узорак"]
[22,"Nastavci za automatsku pipetu, plavi zapremine 100-1000 µl","Brand или одговарајуће",2000,"ком.","доставити узорак"]
[23,"Gradijentni poliakrilamidni gel","- kontinuirani gradijent koncentracije akrilamida 4-15% - sastav dela za koncentrovanje: 4.5% T/3% C - sastav dela za razdvajanje: 5% T/15.2% C - dimenzije gela 50 x 45 x 0.45 mm - pojedinačno zapakovan gel - uslovi čuvanja 4 - 8°C - puferski sistem 112 mM acetat, 112 mM tris, pH 6.4 - nosač gela: GelBond poliester film - kompatibilan sa PhastSystem for horizontal electrophoresis (Pharmacia LKB Biotechnology, Švedska) - odgovara proizvod GE Healthcare, kat. br. 17-0678- 01 ili ekvivalent",1,"пак.","10 gelova/pakovanju"]
[24,"Nastavci za automatske pipete, 1000 ul","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetom 100 – 1000 ul (Thermo Scientific)",3000,"ком.","доставити узорак"]
[25,"Nastavci za automatske pipete, 200 uL","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetama 2-20 l  i 20-200 ul  (Thermo Scientific или одговарајуће)",3000,"ком.","доставити узорак"]
[26,"Kvarcna kiveta za spektrofluorimetar, Hellma fluorescence quartz cell","material Suprasil® quartz, 4 polished windows; outer dimensions H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm; base thickness: 1,25 mm; chamber volume  3,500 μL; pathlength 10x10 mm; limit: 200-2,500 nm spectral range",1,"ком."]
[27,"Guč boca, 1 L","borsilikatno staklo, atestirana (3 atm)",1,"ком.","доставити атест"]
[28,"Gumica za guč bocu","donji precnik 43mm, gornji precnik 63mm, visina 35mm, debljina 5mm",2,"ком."]
[29,"Kleme za dijalizu","plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 65 mm, zatvarajuca duzina 45mm. Pakovanje od 10 kom",1,"пак.","доставити узорак"]
[30,"Kleme za dijalizu","plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 90 mm, zatvarajuca duzina 65mm. ",1,"пак.","паковање од 10 ком   доставити узорак  "]
[31,"Levak kvalitativni","stakleni, 10 cm",2,"ком."]
[32,"Membrana za filtraciju","PVDF,0.22µm velicina pora, dijametar 47mm i debljina 125µm, bela ravne povrsine. ",1,"пак.","паковање од 100 комада"]
[33,"Menzura, 100 mL","plastična, graduisana",2,"ком."]
[34,"Menzura, 500 mL","plastična (polipropilen), graduisana",1,"ком."]
[35,"Pinceta, prava","metalna, 150 mm",3,"ком."]
[36,"Plasticne tube","50mL, polipropilen fi 28mm, visina 115mm, sa crvenim cepom na zavrtanje I suknjom, graduisane, oznacen prostor sa obelezavanje, sterilne I autoklavilabilne",100,"ком."]
[37,"Plasticne tube","50mL, polipropilen fi 28mm, visina 115mm, sa crvenim cepom na zavrtanje I suknjom, graduisane, oznacen prostor sa obelezavanje, ne-sterilne I autoklavilabilne",100,"ком."]
[38,"Stakleni filter drzac (sistem za filtraciju tecnosti)","Levak i porozna baza od borsilikatnog stakla, klema od anodiziranog aluminijuma, silikonski cep; dijametar filtera 47mm, filtrirajuca povrsina 9.6 cm2, kapacitet levka 300mL; dimenzije: visina 22.9 cm, dijametar 7.6 cm",1,"ком."]
[39,"Klema za kondenzator  viljuškasta, otvor 30-80 mm","With adjustable jaw  positioning, steel, die-cast zinc, powder coated, jaw opening 30-80 mm",5,"ком.","доставити узорак"]
[40,"Klema za balon okrugle, otvor 20-40 mm","Powder coated, diecast zinc, with nickel plated, vinyl coated jaws. Rod diameter-10mm, jaw opening 20-40 mm",5,"ком.","доставити узорак"]
[41,"Laboratorijska čaša, 1 L","staklena, niska forma",20,"ком."]
[42,"Laboratorijska čaša, 400 mL","staklena, niska forma",100,"ком."]
[43,"Laboratorijska čaša, 600 mL","staklena, niska forma",80,"ком."]
[44,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 5 cm",35,"ком."]
[45,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 7 cm",35,"ком."]
[46,"Levak kvantitativni","stakleni, fi 7 cm",20,"ком."]
[47,"Menzura, 100 mL","borosilikatno staklo, graduisana",60,"ком."]
[48,"Normalni sud, 10 mL","stakleni",20,"ком."]
[49,"Normalni sud, 100 mL","stakleni",30,"ком."]
[50,"Normalni sud, 25 mL","stakleni",30,"ком."]
[51,"Normalni sud, 50 mL","stakleni",30,"ком."]
[52,"Pinceta, prava","metalna, 150 mm",15,"ком.","доставити узорак"]
[53,"Porcelanska šolja, φ 50 mm","ravno dno  h 25mm",30,"ком.","доставити узорак"]
[54,"Prava slavina sa PTFE čepom","NB 14.5, 2.5 mm",30,"ком."]
[55,"Špric boca, 1 L","PVC",10,"ком.","доставити узорак"]
[56,"Špric boca, 250 mL","PVC",20,"ком.","доставити узорак"]
[57,"Špric boca, 500 mL","PVC",30,"ком.","доставити узорак"]
[58,"Termometar, sa šlifom NŠ 14, 0-360°C","живин",10,"ком."]
[59,"staklena cev fi 8mm soljasnji,debelo zidna 1,5mm ","duzina 1.5m",2.04,"кг"]
[60,"Balon, jednogrli, 100 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 29",10,"ком.","стакло европског порекла"]
[61,"Balon, jednogrli, 250 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 29",10,"ком.","стакло европског порекла"]
[62,"Balon, jednogrli, 500 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 29",10,"ком.","стакло европског порекла"]
[63,"Balon, trogrli, 250 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifovima 1*NŠ 29 i 2*NŠ 14",5,"ком.","стакло европског порекла"]
[64,"Četkica za pranje epruveta","broj 1",50,"ком."]
[65,"Četkica za pranje epruveta","broj 2",50,"ком."]
[66,"Epruveta, 13*130 mm","staklena",300,"ком."]
[67,"Epruveta, 16*100 mm","staklena",600,"ком."]
[68,"Epruveta, 16*160 mm","staklena",600,"ком."]
[69,"Erlenmajer, 300 mL","stakleni, široko grlo",40,"ком."]
[70,"Erlenmajer, 50 mL","stakleni, usko grlo",20,"ком."]
[71,"Guč","B3 ili B4, 30 ml",25,"ком."]
[72,"Laboratorijska čaša, 100 mL","staklena, niska forma",50,"ком."]
[73,"Laboratorijska čaša, 150 mL","staklena, niska forma",20,"ком."]
[74,"Laboratorijska čaša, 250 mL","staklena, niska forma",50,"ком."]
[75,"Laboratorijska čaša, 50 mL","staklena, niska forma",50,"ком."]
[76,"Laboratorijska čaša, 800 mL","staklena, niska forma",30,"ком."]
[77,"Levak po Büchner-u","porcelanski, φ 8 cm",10,"ком."]
[78,"Levak sinterovani","B3 ili B4, 80 ml",5,"ком."]
[79,"Levak za odvajanje (po Squibb-u), 100 mL","stakleni, PTFE slavina",5,"ком.","стакло европског порекла"]
[80,"Levak za odvajanje (po Squibb-u), 150 mL","stakleni, PTFE slavina",5,"ком.","стакло европског порекла"]
[81,"Levak za odvajanje (po Squibb-u), 250 mL","stakleni, PTFE slavina",10,"ком.","стакло европског порекла"]
[82,"Menzura, 10 mL","borosilikatno staklo, graduisana",30,"ком."]
[83,"Menzura, 25 mL","borosilikatno staklo, graduisana",20,"ком."]
[84,"Menzura, 5 mL","borosilikatno staklo, graduisana",20,"ком."]
[85,"Vegeglas",null,35,"ком.","d 50 - 60mm h 30 mm"]
[86,"Vegeglas",null,68,"ком.","h 40 - 50mm d 30 - 40 mm"]
[87,"Vegeglas",null,15,"ком.","d 35 mm h 30 mm"]
[88,"BALL MEMBERS, INCH RANGE, KS 35",null,5,"ком."]
[89,"Cones, NS 19/26",null,30,"ком.","стакло европског порекла"]
[90,"Plutani podmetač za balone od 100 mL","d=80/30 mm",25,"ком."]
[91,"Screw caps for screwthread tubes, PBT, GL 14, bore 9.5 mm","temperature resistant up to 180°C. Colour: red, 1 pak = 10 kom",3,"пак."]
[92,"SOCKET MEMBERS, INCH RANGE, KS 35",null,5,"ком."]
[93,"Stalak za epruvete","polypropilene, 72 mesta, za epruvete precnika 13 mm; dimenzija: 104  mm x 202 mm x 59 mm; boja: zelena",5,"ком."]
[94,"Threaded tubes (GL 14)","Material: glass; 1 pak = 100 kom",1,"пак."]
[95,"Menzura, 10 mL","borosilikatno staklo, graduisana",10,"ком."]
[96,"Menzura, 25 mL","borosilikatno staklo, graduisana",5,"ком."]
[97,"Menzura, 50 mL","borosilikatno staklo, graduisana",10,"ком."]
[98,"Špric boca, 1 L / PVC",null,2,"ком."]
[99,"Špric boca, 500 mL / PVC",null,1,"ком."]
[100,"Laboratorijska čaša, 50 mL / staklena, niska forma",null,30,"ком."]
[101,"Plastična kiveta sa zatvaračem / 50 mL","Tube, Centrifuge, PP, 50ml, w/conical bottom & self-standing, Sterile, OD30 x Ht115mm, 100/pk ",1,"пак","Kartell  или одговарајуће"]
[102,"Sahatno staklo / φ 5 cm",null,30,"ком"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}