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Na zahtev(pitanje)potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo tražena pojašnjenja ( odgovor) u vezi JNMV 5/14,  materijal bravariju.


Pitanje: Za stavke od 48–51 potrebno nam je pojašnjenje da li je ovo imbus vijak ili vijak koji se srafi šrafcigerom
Odgovor: Za stavke od 48 – 51 je vijak sa okruglom glavom koji se šrafi šrafcigerom

Pitanje: Za stavke od 56-63  potrebno nam je pojašnjenje da li je ovo HANGER  vijak i da li je navoj metal-metal ili metal-drvo
Odgovor: Za stavke od 56-63  je HANGER vijak metal-metal

Pitanje: Za stavke od 76-78  potrebno nam je pojašnjenje da li su potrebne aluminijumske ili čelične pop nitne i potrebno nam je sem njihove debljine i njihova dužina
Odgovor: Za stavke od 76-78  su aluminijumske pop nitne dužine 20 mm



U Beogradu, 06.03.2014.god.
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