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Na zahtev(pitanje)potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo tražena pojašnjenja 
( odgovor) u vezi JNMV 1/15,  Elektro materijal za tekuće popravke i održavanje zgrade 


Pitanje 1.- poz. 28, 29, 30, 31 da detaljnije pojasnite koji grebenjaci su u pitanju
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Odgovor: Pod datim pozicijama su traženi grebenasti prekidači date amperaže sa položajem 0, 1

Pitanje 2.- poz. 69, 70 da detaljnije kazete koje su opisne velicine 

Odgovor: U pitanju su radni kondenzatori datog kapaciteta pri čemu im je dimenzija nebitna jer se postavljaju pored motora gde postoji sasvim dovoljno prostora.

Pitanje 3.- poz. 1 da mi specificirate koji audio kabal trazite

U poziciji 1. Piše audio kabal treba da piše audio kabal 2 x 2,5

Pitanje 4.- poz. 57 koje su dimenzije podnih kanalica

Odgovor: podne kanalice širine 6 cm 

Pitanje 5.- poz. 126, 127 da detaljnije kazete koje su opisne velicine 

Odgovor: U dosadašnjoj praksi smo koristili AC kontaktore sa oznakom CM-22 ali nam trebaju nešto jači kontaktori i zato smo tražili kontaktore od 25 i 35A.



U Beogradu, 30.01.2015.god.
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