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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 13/19. 

Pitanje: 
Kako bi se omogućila što veća konkuretnost za tražene artikle molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljiva sledeća specifikacija za partiju 11 :
	Cat.-No.
	Volume range
	Model
	Accuracy in % (±)
	Accuracy in µl (±)
	Coefficient of variation (%)
	Coefficient of variation in µl
	Recommended tip size



	704778
	20 - 200 µl
	D-200
	0,6 %
	1,2 µl
	0,2 %
	0,4 µl
	2 - 200

	704780
	100 - 1.000 µl
	D-1000
	0,6 %
	6 µl
	0,2 %
	2 µl
	50 - 1000

	704782
	500 - 5.000 µl
	D-5000
	0,6 %
	30 µl
	0,2 %
	10 µl
	500 - 5000


 
Za partiju 15  da li je prihvatljivo ponuditi sledeću specifikaciju :
Automatska pipeta 0,5-10ul:
Volume step ul       Accuracy  %         CV  %             Increment ul
10                            1                      0,5                      0,01  
 5                             1,6                   1
1                             7                      4
 
Automatska pipeta 2-20ul
 
Volume step ul       Accuracy %         CV  %             Increment ul
20                            0,8                   0,4                     0,02  
10                            1,2                   0,7
2                              5                     2
 
Automatska pipeta 10-100ul
 
Volume step ul       Accuracy %         CV  %             Increment ul
100                            0,6                 0,2                      0,1  
 50                             0,8                 0,4
10                             3                     1
 
Automatska pipeta 100-1000ul
 
Volume step ul       Accuracy %         CV  %             Increment ul
1000                            0,6                 0,2                      1  
 500                             0,8                 0,3
100                             3                    0,6
Odgovor: U konkursnoj dokumentaciji navedene tehničke karakteristike i zahtevi u pogledu kvaliteta predstavljaju minimalne tehničke zahteve koji moraju biti ispunjeni-u suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.
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